1- Observations | 2-INSTRUMENT utilisé | 3-travail | 4- mesures

TP2: DETECTION D'EXOPLANETES, méthode des vitesses radiales.

| 1-Spectrographe | 2-L'étoile étudiée |

1- SPECTROGRAPHE

Les enregistrements utilisés ont été réalisés par le spectrographe CORALIE.

Il est installé dans une pièce climatisée. La lumière de l'étoile est captée au plan focal du télescope et transportée jusqu'aux spectrographe à l'aide de fibres optiques à hautes performances.

Le télescope Leonard EULER construit par l'Observatoire de Genève, se trouve à l'Observatoire Européen Austral (ESO) au Chili, sur le site de La Silla, à 2400 m d'altitude.

fonctionnement: La lumière provenant du télescope, guidée par une des fibres optiques, est décomposée par un réseau de diffraction puis passe par une série de miroirs et de prismes pour arriver sur le capteur CCD du spectrographe . Pour calibrer l'appareil, un spectre de référence du thorium est utilisé.

CORALIE
Le télescope EULER