# MESURE DE LA VITESSE DU SON SUR UN OSCILLOSCOPE
| ## E: emetteur de salve d'ondes ultrasonores relié à la voie 2 de l'oscillographe R: Récepteur relié à la voie 1 de l'oscillographe. ## réglages sensibilité horizontale : 0.25 ms/div distance entre E et R : d= 17.3 cm
# QUESTIONS
combien de temps met le son pour parcourir d ? | ms
Quelle est la vitesse de propagation du son ? | m/s
Quelle est la période de l'onde ultrasonore ? | ms
Quelle est la fréquence de l'onde ultrasonore ? | Hz
Quelle est la longueur de l'onde ultrasonore ? | m
eventuellement, on peut utiliser cette calculatrice : (On entre le calcul dans le champ de gauche; +*-/ : operations ; puissance de 10 : 6e-4 pour 6x10-4 ; puis on appuie sur = pour avoir le résultat)
##