## calculatrice :

(On entre le calcul dans le champ de gauche; +*-/ : operations ; puissance de 10 : 6e-4 pour 6x10-4 ; puis on appuie sur = pour avoir le résultat)

FERMER

# SONAR
## Un bateau dispose d'un SONAR (émetteur et récepteur d'ultrasons permettant de repérer les bancs de poissons ou les fonds marins.
##  | ## 1- L'émetteur délivre un signal de courte durée. Le train d'onde se réfléchit sur le fond de l'océan et est visualisé sur un écran d'oscillographe dont la sensibilité horizontale est de 20 ms/div. La vitesse du son dans l'eau est de 1500 m/s. a- Quel durée le signal met-il pour revenir au bateau ? t1 = s. b- Quelle est la profondeur H des fonds marins ? H = m CALCULATRICE |
## 2- Dans un 2ème enregistrement on observe un banc de poisson réfléchissant les ondes sonores a- Quelle est la différence de durée entre les retours de signaux réflechis sur le haut et le bas du banc de poisson ? t2 = s b- Quelle est l'épaisseur h du banc de poisson ? h= m |